**苏州苏福马机械有限公司**

## 岩纤板生产线风送系统设备

## 招标文件

**目录**

**第一部分招标邀请**

**第二部分投标方须知**

**第三部分附件：**

**（一）企业情况简介表**

**（二）岩纤板生产线风送系统设备——报价表**

**（三）岩纤板生产线风送系统设备——图纸及技术要求**

**（四）投标附件格式**

## 第一部分投标邀请

苏州苏福马机械有限公司对岩纤板生产线风送系统设备进行招标，特邀请具有供货或服务能力的单位前来投标。

**苏州苏福马机械有限公司**

**岩纤板生产线风送系统设备招标书**

**一、招标项目名称及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 对投标单位要求 |
| 岩纤板生产线风送系统设备 | 具有专业生产各种岩纤板生产线风送系统设备的能力，具有较强的经济实力和完善的质量保证体系，具有良好市场信誉和一流的售后服务，并有三年以上的专业生产经历。 |

**二、投标单位必须具备的条件**

1．投标单位必须是依法成立并合法存在的企业法人；

2．投标单位必须具有《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》等合法证件；

3．投标单位应具有专业生产或服务能力；

4．投标单位必须具备对所提供产品或服务的调试、检测、售后服务或保障能力。

**三、投标内容**

1、**标的**（岩纤板生产线风送系统设备）详见图纸及技术要求。

**2、投标价应含报价应为含研发、设计、制造、各类运费、各类保险、安装调试、组织验收、13%增值税、进口设备的各项报关及税金费用等，至最终用户安装调试到位后，能实现量产的一条龙服务的总价。**

**3、交货方式**：中标方按照我公司要求负责送货，并保证供货的安全。

**4、供货时间**：产品购销合同生效后××天内到货。

**5、付款方式**：合同签订后付30%，合同生效，中标方需在合同生效10天内提供相关技术图；出厂前检验合格后，招标方支付30%；项目竣工并验收合格后，中标方开具13%增值税发票，招标方付35%；留5%作为质保金，自最终用户验收合格之日起一年内，无质量问题，招标方支付质保金。

**6、交贷地点**：苏州新区何山路378号、华枫路377号或其他约定地点。

**7、质量承诺：**中标方对所提供产品的质量负责，对不符合质量要求的产品负责“三包”和退、换，明确三包期限。

**8、服务承诺**：中标方负责对所提供产品的售后服务，按照要求做好产品的调试、检测、指导和培训等工作。

**9、其它约定**

**四、苏州苏福马机械有限公司简介**

苏州苏福马机械有限公司是中国机械工业集团有限公司成员之一，是中国福马机械集团有限公司全资子公司，是中国从事人造板设备开发和制造的国家重点高新技术企业和行业骨干企业，是我国刨花板生产线、中（高）密度纤维板生产线、双面定厚砂光机、规格锯、短周期快速贴面生产线等人造板设备的专业制造商。近年在金属砂光机市场开拓与产品开发上也取得了重大进步。

苏福马公司成立于1961年，具有50余年的悠久历史，公司注册资本 12150 万元，总资产36203万元，占地面积80000m2，建筑面积48500m2，地处江苏省苏州市国家高新技术开发区核心位置。公司产品于1997年通过ISO9000质量体系认证，属国家火炬计划重点高新技术企业、江苏百强高新技术企业和20世纪中国木工机械行业“十佳企业”，产品远销欧洲、南美洲、非洲、东南亚、日本等国家和地区。

## 第二部分投标方须知

**一、资质证明文件提供**

请投标单位将有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》和相关资质证书等合法证件复印件及《企业情况介绍》（参见附表一）等资料并加盖公司公章（原件），单独先行递交或随投标文件一同寄往苏州苏福马机械有限公司投标书指定收取人。

**二、招标方式**

本次招标为公开信息招标

**三、投标截止日期**

本次投标截止日期：2025年4月30日

**四、投标资料的要求**

1、投标单位提供的投标资料必须真实、准确、清晰，且在投标资料每一页必须加盖公司公章，并在整套投标书上加盖骑缝章。

2、投标书必须用大号信封或档案袋（加盖单位公章）密封，并在封面上写明投标单位的全称、联系人、联系电话以及投标项目。

3、有下列情况之一的投标无效（即废标）：

a.投标单位资质未达到要求；

b.投标资料不全；

c.投标资料字迹模糊难辨认或内容不全；

d.未按要求加盖公司公章；

e.投标书等文件逾期后送达；

f.其它对于本标形成较大不利影响的情况。

**五、评标**

1、人员及形式：本次评标由专业小组成员以会议及投票相结合形式进行。

2、过程监督：本次评标由企业监督部门派员参与，实施全过程监督。

3、评标选项：本次评标项目主要由价格、质量、性能、服务等要素构成。

**六、定标**

1、定标时间：2025年4月30日

2、届时开标确定中标供方，本司通过电话或书面形式通知中标单位，中标方按通知规定的时间和地点签订书面合同。

**七、其它事项**

1、用他人名义或编造伪证件参加投标的单位,经查实后我司将禁止其参加投标及停止其向招标方提出申辩的权利。

2、投标单位之间不得窜标、不得恶意投标。如对我司造成损失的则由投标单位负责赔偿。

3、投标方由于对投标书理解有误，导致产生的任何后果与风险，均由投标方自行负责，不得向招标单位提出任何申辩及索赔。

4、本司招标对直接参与人实行回避制度。

5、招标文件的有关内容将作为中标后双方签订供货协议和合同的组成部分，且具有同等法律效力，投标方对招标文件的内容如有偏离，请提供《偏离表》，凡未提供《偏离表》的视同认可招标文件内容。

6、投标材料恕不退回还。

7.本次招标全部内容最终解释权、决策权归苏州苏福马机械有限公司。

**七、联系方法**

公司：苏州苏福马机械有限公司

地址：江苏省苏州新区何山路378号

联系人：杨小姐（采购经理）

联系电话：13913590054

联系人：陈先生（部门负责人）

联系电话： 18994438171

联系人：周小姐（投标书收取人）

联系电话：0512-66627647

传真：0512-66627620

苏州苏福马机械有限公司

2025年4月30日

**附表一：《企业情况简介表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企**  **业**  **的**  **基**  **本**  **情**  **况及业务资料** | **企业名称（盖章）** |  |
| **成立时间** |  |
| **企业性质** |  |
| **注册资金** |  |
| **员工人数** |  |
| **组织架构和人员构成** |  |
| **主要加工设备或**  **主要服务能力** |  |
| **承接业务经营资格登记授权经销委托书或证明** |  |
| **企业地址** |  |
| **近三年销售及利润情况** |  |
| **主要业务** |  |
| **主要合作的公司** |  |
| **主要合作客户** |  |
| **体系认证情况** |  |
| **其它** |  |

**备注：以上表格不够描述，可另附补充说明。**

**附表二：《岩纤板生产线风送系统设备报价例表》**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**报价单位：（公章）联系人：日期：年月日**

**备注：实施部门可根据不同标的设计报价表单**

**附表三：技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **型号规格** | **技术参数** | **数量** | **备 注** |
| 1 | 3910 开包机除尘系统 | | | 1套 |  |
| 1.1 | 袋式除尘器 |  | 处理风量：12000m3/h 过滤面积：≥250m2 除尘器过滤速度按0.8m/min | 1台 | 负压使用 |
| 1.2 | 旋转下料器 |  | 生产率：35m3/h | 1台 | 内壁精加工 橡胶密封 |
| 1.3 | 风 机 |  | 风量：12000m3/h 风压：4500Pa 功率：30kW-4P（参考） | 1台 | 负压使用 附带电动风门 |
| 1.4 | 风机消音器 |  | 处理风量：12000m3/h | 1台 |  |
| 2 | 3920 气流分选输送除尘系统 | | | 1套 |  |
| 2.1 | 旋风分离器 |  | 处理风量：80000m3/h  直径：Ф3500mm  除尘器过滤速度按0.6m/min | 1台 | 蜗帽式 |
| 2.2 | 旋转下料器 |  | 生产率：330m3/h | 1台 | 内壁精加工 刚性密封 |
| 2.3 | 袋式除尘器 |  | 处理风量：80000m3/h  过滤面积：≥2223m2  除尘器过滤速度按0.6m/min | 1台 | 负压使用 |
| 2.4 | 旋转下料器 |  | 生产率：70m3/h | 1台 | 内壁精加工 橡胶密封 |
| 2.5 | 风 机 |  | 风量：80000m3/h 风压：6500Pa 功率：250kW-4P（参考） | 1台 | 负压使用 附带电动风门 |
| 2.6 | 风机消音器 |  | 处理风量：80000m3/h | 1台 |  |
| 3 | 5920 铺装工段除尘系统 | | | 1套 |  |
| 3.1 | 袋式除尘器 |  | 处理风量：110000m3/h  过滤面积：≥2292m2  除尘器过滤速度按0.8m/min | 1台 | 负压使用 |
| 3.2 | 旋转下料器 |  | 生产率：70m3/h | 1台 | 内壁精加工 橡胶密封 |
| 3.3 | 风 机 |  | 风量：110000m3/h 风压：5000Pa 功率：250kW-4P（参考） | 1台 | 负压使用 附带电动风门 |
| 3.4 | 风机消音器 |  | 处理风量：110000m3/h | 1台 |  |
| 4 | 7910 后处理锯切除尘系统 | | | 1套 |  |
| 4.1 | 袋式除尘器 |  | 处理风量：45000m3/h  过滤面积：≥938m2  除尘器过滤速度按0.8m/min | 1台 | 负压使用 |
| 4.2 | 旋转下料器 |  | 生产率：110m3/h | 1台 | 内壁精加工 橡胶密封 |
| 4.3 | 风 机 |  | 风量：45000m3/h 风压：4800Pa 功率：110kW-4P（参考） | 1台 | 负压使用 附带电动风门 |
| 4.4 | 风机消音器 |  | 处理风量：45000m3/h | 1台 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注： | | | | | |
| 1、 设备型号及参数需供货厂家最终确认，并保证使用性能。 | | | | | |
| 2、 设备旋向按最终工艺布置图确定。 | | | | | |
| 3、 旋风分离器、袋式除尘器非标制作图由供货厂家提供。 | | | | | |

**附件四**

**致：苏州苏福马机械有限公司：**

我们收到你们《\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*招标文件》，经详细研究，我们决定参加投标。

1.愿按照招标文件中的一切要求提供招标设备，明细见《××××××报价例表》。

2.如果我们的标书被接受，我们将履行招标文件规定的每一项要求，按期保质完成交货任务。

3.我们同意按照招标文件规定，提供招标者要求的所有资料。

4.我方承诺遵守《苏州苏福马机械有限公司采购通则》等相关制度。

5.我方愿按《中华人民共和国合同法》和《反不正当竞争法》履行自己的全部责任，承认并遵守本招标文件的主要内容。

6.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

公司名称：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

投标人名称：(公章)

法人代表：(签字)

授权代表：(签字)

年月日

附件五

**商务偏离说明**

招标设备名称：

1、商务文件要求：

1.1偏离说明：

2、招标文件要求：

2.1偏离说明：

注：此表应按商务规格方面偏离填写（指招标文件中的部分）。

投标人名称：(公章)

授权代表：(签字)

年 月 日

附件4

**法人代表授权书**

**苏州苏福马机械有限公司:**

（投标方全称） 的法人代表 （姓名） 授权 （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的设备及配件招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法人代表：（签字）

投标人名称：（公章）

年 月 日